|  |  |
| --- | --- |
| BOOST ONE | woodway.com.ru |

**НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА СО СНИЖЕНИЕМ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ**

# Беговая дорожка Boost с Woodway 4front – непревзойденное решение по снижению ударной нагрузки для улучшения физических показателей и занятий лечебной физкультурой. В компании «Буст» (Boost) мы производим высококачественные беговые дорожки со снижением ударной нагрузки в мире – наша продукция производится с учетом требований разных категорий пользователей к снижению ударной нагрузки. В число наших клиентов входят профессиональные спортивные команды, реабилитационные клиники, больницы, дома престарелых и отдельные физические лица.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

**ЧЕМ ЛУЧШЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ СО СНИЖЕНИЕМ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ?**

Пневматическая система снижает ударную нагрузку, что создает условия для большей продолжительности, безопасности и стабильности движений нижней части тела.

• Повышение подвижности суставов

• Замедление развития остеоартрита

• Снижение риска повторных травм

• Тренировки на повышенных скоростях

|  |  |
| --- | --- |
| МИРОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ «ВУДВЭЙ» (WOODWAY) | «ВУДВЭЙ ИНТЕРНЭШНЛ РАША»  (WOODWAY INTERNATIONAL RUSSIA) |
| W229 N591 Фостер Корт, Уокешо, шт. Висконсин 53186, США (W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186) | Московская область, г. Химки, ул. Репина 2/27 |
| **ТЕЛЕФОН** (800) 966–3929 | **ТЕЛЕФОН** +7-985-221-9686 |
| **ФАКС** (262) 522–6235 | **ФАКС** +1-973-201-3868 |
| **WOODWAY.COM** | **WOODWAY.COM.RU** |

|  |  |
| --- | --- |
| For The Long Run | WOODWAY.COM.RU |

# ● Стандартная функция

⭘ Дополнительная функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС |  |  |  | | | |  |
|  | **4FRONT СО СТАНДАРТНЫМ LED ДИСПЛЕЕМ** | **4FRONT C ДИСПЛЕЕМ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР»** | | | | **PROSMART TOUCHSCREEN** |
| Кодированный/некодированный датчик ЧСС Polar | ● | ● | | | | ● |
| Bluetooth-датчик ЧСС | ● | ● | | | | ● |
| Сенсорные датчики ЧСС на упорах | ● | | ● | | | ● |
| Дисплей «Персональный тренер» | ⭘ | | ⭘ | | | Н/П |
| Динамический режим | ● | | ● | | | ● |
| 10-дюймовый сенсорный дисплей | --> | | --> | | | ⭘ |
| 21-дюймовый сенсорный дисплей | --> | | --> | | | ⭘ |
| Режим встречного сопротивления (0–60 фунтов) (0–27 кг) | --> | | --> | | | ⭘ |
| Встроенный 19-дюймовый LCD HDTV | ⭘ | | ⭘ | | | Н/П |
| Настраиваемый интерфейс | Н/П | | Н/П | | | ● |
| Профили отдельных пользователей | Н/П | | Н/П | | | ● |
| Динамические интеллектуальные программы | Н/П | | Н/П | | | ● |
| Резервирование конкретной беговой дорожки | Н/П | | Н/П | | | ● |
| Видео реального бега и бега в игровом формате | Н/П | | Н/П | | | ⭘ |
| Возможность учета ресурсов | ⭘ | | ⭘ | | | ⭘ |
| Активация ECOFIT® | ⭘ | | ⭘ | | | ⭘ |
| Серийный интерфейс RS 232 | ⭘ | ⭘ | | | | ⭘ |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | ⭘ | ⭘ | | | | ⭘ |
| Удаленная работа с беговой дорожкой | Н/П | Н/П | | | | ⭘ |
| СПЕЦИФИКАЦИИ | Размеры беговой поверхности | Ширина – 22 дюйма, длина – 68 дюймов (55 x 173 см) | | | | | |
| Максимальный вес пользователя | Для бега: до 182 кг / для ходьбы: до 363 кг (до 7 км/ч) | | | | | |
| Тип ремня | 60 отдельных планок | | | | | |
| Приводная система | 114 прецизионных шарикоподшипников с  12 роликовыми направляющими (4 мм допуска по сторонам) | | | | | |
| Беговая поверхность | Вулканизированная резина (38–43 твердости по Шору) | | | | | |
| Приводной двигатель | Бесщеточный серводвигатель непрерывного вращения с мощностью в 2 л. с. (максимум – 5 л. с.) | | | | | |
| Вес тренажера | 445 фунтов (202 кг) (533 фунта (242 кг) с упаковкой) | | | | | |
| Ширина | 45 (114 см) | | | | | |
| Длина | 85 дюймов (216 см) | | | 85 (216 см) | 85 (216 см) | |
| Высота | 64 (163 см) | | | 74 (188 см) | 64 (163 см) | |
| 0–15 % наклон | ● | | | | | |
| 0–25 % наклон | ⭘ | | | | | |
| (-3 %) – (+22 %) наклон | ⭘ | | | | | |
| 0–12,5 миль/ч (0–20 км/ч) | ● | | | | | |
| 0–15 миль/ч (0–24 км/ч) | ⭘ | | | | | |
| 0–16,5 миль/час (0–26 км/ч) | *(требуется питание 208/230 В переменного тока, 20 А)* | | | | | |
| 0–18 миль/час (0–29 км/ч) | *(требуется питание 208/230 В переменного тока, 20 А)* | | | | | |
| Обратный ход | ⭘ | | | | | |
| 115 В переменного тока, 20 А | ● | | | | | |
| 208/230 В переменного тока, 20 А | ⭘ | | | | | |
| ТВ-тюнер | ⭘ | | | | | |
| Медицинский набор  • Компоновка для медицинского использования  • Обратный ход  • Гарантия на все детали – 4 года | ⭘ | | | | | |
| Гарантия | Привод, мотор и ремень – 5 лет  Все детали беговой дорожки – 3 года  Детали пневматической системы – 1 год  Гарантия на обслуживание – 1 год | | | | | |


**ПОЧЕМУ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С КОМПАНИЕЙ «ВУДВЭЙ»**

Компания «ВУДВЭЙ» производит высококачественные, наиболее долговечные и удобные беговые дорожки в мире. Это безусловно лучшие беговые дорожки с пластинчатыми ремнями.

• Разработаны для поддержания пиковой формы любого спортсмена с возможностью регулировки скорости, большого наклона и динамическим функционалом

• Совершенное реабилитационное оборудование для идеальной терапии пациентов и тренировок на увеличение силы, выносливости и амплитуды движений

• Компания «ВУДВЭЙ» обеспечивает непревзойденный комфорт для пользователей и первоклассные беговые условия



**ПАРАМЕТРЫ/ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ «БУСТ»**

• Наша пневматика делает бег доступным каждому

• 18 миль/ч (29 км/ч); 15 % наклон; снижение ударной нагрузки на 80 %

• Ручное производство в Соединенных Штатах Америки на фабрике в штате Висконсин

• Каждое устройство изготавливается по индивидуальному заказу, поэтому возможны любые цветовые сочетания

• Мы готовы разработать индивидуальные планы тренировок для Вашей организации

**ШОРТЫ КОМПАНИИ «БУСТ»**

Самые удобные и доступные на рынке шорты для пневматических беговых дорожек.

• Легкие

• Прочные

• Вес пользователя – 70–400 фунтов (32–182 кг)

• 10 лет опыта и разработки

**БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ**

• Магнит для аварийной остановки и страховочный трос

• Контур монитора Polar – интегрированный мониторинг ЧСС

• Продвинутая амортизация пластинчатого ремня

• Ожидаемый срок службы беговой поверхности – от 150 до 200 тысяч миль (241–322 тысячи км)

• Увеличенный срок гарантии и программа фабричного восстановления

|  |
| --- |
| ***ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ*** |
| ***WWW.WOODWAY.COM.RU ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. + 7-985-221-9686, ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ С*** |